
**Ремни вентиляторные — описание и размеры**



Ремни вентиляторные ГОСТ 5813-93 для автомобилей, тракторов и другой техники предназначены для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам. У вентиляторных ремней по ГОСТ 5813-93 длина ремня указывается по расчетной линии (корду). Работоспособны при t° от -40°С до +60°С.

Wp - расчетная ширина ремня, мм (ширина поперечного сечения ремня, находящегося под натяжением, на уровне нейтральной линии);  
W - ширина большего основания ремня, (мм);  
Т - высота ремня, (мм);  
α - угол клина ремня, равный 40°±1°

Пример условного обозначения:  
Ремень вентиляторный 11х10-1500, где:  
11 - расчетная ширина ремня (мм);  
10 - высота сечения ремня (мм);  
1500 - расчетная длина ремня (мм)

|  | **8.5x8** | **11x10** | **14x10** | **14x13** | **16x11** | **19x12.5** | **21x14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 10.5 | 13 | 17 | 17 | 19 | 22 | 25 |
| Wp | 8.5 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 |
| T | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12.5 | 14 |
| α | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |

Таблица 1: Ремни вентиляторные ГОСТ 5813-93 - применение

| **Наименование** | **Применение** |
| --- | --- |
| 8.5х8 - 655 8.5х8 - 715 8.5х8 - 833 | ГАЗ-53А, ГАЗ-5392, Москвич-408, 412, 2138, 2136, ЗМЗ-53-11, УМЗ-451МГ, ЭД-181Т |
| 8.5х8 - 850 8.5х8 - 850 (зубчатый) | Москвич-2136, 2138, МАЗ, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
| 8.5х8 - 875 8.5х8 - 887 | Москвич-412Э, 412ИЭ, 2140, 2137, 21251, МАЗ, 4ЭД181ТЗМЗ, СМД-900, 1800, УМЗ-451 МГ, ДГУ-8, ДГУ-16, Т-18 |
| 8.5х8 - 933 | ВАЗ-2101, 2106, ЗАЗ 965, 966, А-41 (ДТ-75 М), А-01М (Т-4А), МЕМЗ-966 |
| 8.5х8 - 1018 | Волга ГАЗ-21, 24, 31, Чайка ГАЗ-13, МЕМЗ-967П, 968, УАЗ, РАФ, Урал 744, 745, СМД 60 |
| 8.5х8 - 1030 | УАЗ-3151, 3741, 3803, 3962, ЗИЛ, ГАЗ-13, 21, 24, 29, 31, Газель, Урал 744, 745, 843, 3151, ЗАЗ, КАМАЗ, УМЗ-451 М, СМД 60 |
| 8.5х8 - 1060 | ЗМЗ-402.10 |
| 8.5х8 - 1090 8.5х8 - 1120 | ЗМЗ-402.10 |
| 8.5х8 - 1150 |  |
| 8.5х8 - 1250 | Урал 745, КАМАЗ, ЯМЗ-740, МТЗ80/82 |
| 8.5х8 - 1280 8.5х8 - 1300 | Трактор Т-40, Д-21А1, Д-120, Д-37Е, Д-144, Д-463-10 (“Икарус”) |
| 8.5х8 - 1320 8.5х8 - 1350 | КамАЗ-740, ЗИЛ 133ГЯ, МАЗ, Урал-744, 1320, 4320, 43223 |
| 10х8 - 944 | ВАЗ 2101-2107, НИВА-2121, МЕМЗ-966 (ЗаЗ-966), А-ОГМ (Т-4А), А-41 (ДТ-75М) |
| 11х10 - 750 | Татра, Икарус |
| 11х10 - 900 | МАЗ-14, Газель, ГАЗ-14, ЗИЛ 157, ЯМЗ-840, 841, 842 |
| 11х10 - 950 11х10 - 950 (зубчатый) 11х10 - 975 | Икарус-260, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Д-65, КАВЗ |
| 11х10 - 1045 11х10 - 1045 (зубчатый) 11х10 - 1090 | ГАЗ-53, БеЛАЗ-75211, КрАЗ-960, 6443, 260, 6505, 643, Урал 745, ЭД-181Т,4ЭД-181Т, ЭМЗ-71, 73, 24Д, 3402, 3403, ЯМЗ-236М2, 238М2, 238НД |
| 11х10 - 1120 | Урал-744, ЗИЛ-114, 157КД, СМД-23/24,31/32,31А/32А |
| 11х10 - 1150 | ГАЗ 52-94 |
| 11х10 - 1180 | ЯМЗ-840, 841, 8421, 8423, 8424, 238АК, 238ЕК |
| 11х10 - 1220 | ЗИЛ-Г30К, 157, 157КД, 645, ГАЗ-14, МАЗ-14, ЗМЗ-14, 505, 10, ЯМЗ-840, 841. 842, 8423 |
| 11х10 - 1230 | Икарус, ЗИЛ-157КД, 645, 5301, Бычок, ЗМЗ-14, 50510 |
| 11х10 - 1250 | ЗИЛ-645, 114, 117, 4104, 41 |
| 11х10 - 1280 | ЗИЛ-114, 117, 41, 4104 |
| 11х10 - 1400 11х10 - 1400 (зубчатый) | ПАЗ-672, 3203, 3205, ЛАЗ-698, 695Н, 699Р, 4202, 42021, ЛиАЗ-5251, ГАЗ-66, ЯМЗ-8401, ЗИЛ-118КА, 118К |
| 11х10 - 1450 11х10 - 1450 (зубчатый) | ЗИЛ-130К, 157Д, 118К, 118КА (ДОН-150), ПАЗ-672, 3205, ЛиАЗ 5251, ЗМЗ 6692, 3402, СМД 18, 14НГ, 15Н, 18БН |
| 11х10 - 1500 11х10 - 1500 (зубчатый) | 18Н, 19/а, 21/22 |
| 11х10 - 1600 11х10 - 1600 (зубчатый) | ПАЗ-3205, ЗИЛ-118, 555, ЛиАЗ-5256, 525625, ЛАЗ-42022, 4207, 525231, СМД-18Н (трактора ДТ-75, ТБ-1М, ТЛТ-100) |
| 11х10 - 1650 | СМД-21/22 (комбайны “Нива”, “Сибиряк”), СМД-25 (трактор ЛТЗ-155) |
| 11х10 - 1775 11х10 - 1775 (зубчатый) | ЗМЗ-65-06, 3402, ГАЗ-41, СМД 17К/18К, 17КН/18КН, 22, 22А |
| 12.5х9 - 1090 | ЗИЛ-133 |
| 12.5х9 - 1120 | ГАЗ-66, ГАЗ-71, ГАЗ-73, ПАЗ-3205, К-710 |
| 14х10 - 887 14х10 - 887 (зубчатый) | Т-130, Т-100М, Д-108, Д-130, Д-160 |
| 14х10 - 937 14х10 - 937 (зубчатый) | СМД-72, 60 |
| 14х10 - 987 14х10 - 987 (зубчатый) | К-700, МАЗ-504, КрАЗ-258, Урал432010, ЯМЗ -236,238 |
| 14х10 - 1037 14х10 - 1037 (зубчатый) | К-700, МАЗ-500, 504, 505, КрАЗ-258, , Урал-432031, комбайны ЯСК-170 и 200, ЯМЗ 236, 238, 238НД |
| 14х13 - 1280 | МАЗ-500, 504, КрАЗ- 257 и его модиф., К-700, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 |
| 14х13 - 1320 | Комбайн ДОН-1200, СМД 23/24, 31/32, 31А/32А, 81 |
| 14х13 - 1600 | КамАЗ-740, 741, МАЗ, К-700, К-701 |
| 16х11 - 1103 | ЯМЗ-240Б, 8421, 8423, 8424, 240Д, 240БМ2-2, 240БМ2-3 |
| 16х11 - 1120 | Комбайн ДОН, СМД 23, 24, 31 |
| 16х11 - 1220 | ЗИЛ - 130 и его модиф., ЗИЛ- 157, 164, Урал, ЛАЗ-697 и его модиф., ЛиАЗ-677Н |
| 16х11 - 1403 | Трактор Т-150, Т-150К МТЗ-50, ГАЗ-51, ПАЗ -652, Д-50, Д-50А (МТЗ-50/52) |
| 16х11 - 1450 | ЮМЗ 6 Л, Д-260Т, Д-65Н (ЮМЗ 3-6), МТЗ-50 |
| 16х11 - 1650 | СМД - 60 (Т-50 и Т-150К), 64, 80, 81, Д-180, 66 (ДТ-175) |
| 19х12.5 - 1220 | Т-130, Т-100М, Д-108, 130, 160, СМД-72 |
| 19х12.5 - 1450 | СМД-1 |
| 21х14 - 1303 | ДТ-75М, Икарус, Д-61, А-41, Д-440, Д-463-10, Д-464, СМД-14, 14А, 60, 72, ЯМЗ - 238, А-01М |
| 21х14 - 1450 21х14 - 1450 (зубчатый) | ЗИЛ-157, 158, 164, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, МоАЗ-6507, 7405 БелАЗ-531, 540, 74211, 7540, 75482, 75231, ЛАЗ- 695Е, ЗИЛ -158, 375Я, 375Я2 |
| 21х14 - 1650 | ЗИЛ-130, 131, 157, 158, ЗИЛ-ММЗ 555, ЛАЗ-6955, 695Е, 697, Урал-375, КАЗ-608(В), МоАЗ-6507, 7405, ПАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, ЛАЗ-697 |
| 21х14 - 1735 21х14 - 1735 (зубчатый) | БеЛАЗ-540А, 548А, 7548, 75401, 7523, 7521, 6411, МАЗ 544, 537, ЯМЗ 204 |
| 21х14 - 1950 | БеЛАЗ-548А, БеЛАЗ-7548, БеЛАЗ-75232, БеЛАЗ-75231 |